|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Opis** | **Ilość** | **Cena jednostkowa** | **Wartość** |
| 1 | Naświetlacz jaj | **Opis produktu:**   * urządzenie z lampami UV do powierzchniowej dezynfekcji jaj i noży * można dezynfekować jednorazowo 30 sztuk jaj lub 17 sztuk noży o długości do 320mm i wysokości do 40 mm * w cyklu naświetlania ginie do 100% bakterii Salmonella, E.Coli, ziarenkowców, laseczek tlenowych, pałeczek okrężnicy i grzybów z powierzchni skorupki * czas naświetlania (sterylizacji): 150 sekund * automatyczne wyłączenie lamp przy otwarciu szuflady * kratka wykonana ze stali chromowanej * wykonany ze stali nierdzewnej | 1 |  |  |
| 2 | Stoły na stołówkę | Stół 160x80 rozm. 5, 8os., stelaż aluminium, blat biały, obrzeże ABS, narożniki proste | 7 |  |  |
| 3 | Kosz na śmieci | |  | | --- | | Parametry | |  | |  | |  | | pojemność w l: 30 |  | | średnica w mm:300 |  | |  |  | |  |  | | wysokość w mm:650 |  |   Kosz pedałowy okrągły z wkładem: – Korpus ze stali nierdzewnej – Powierzchnia zewnętrzna polerowana – Wygodne, higieniczne otwieranie – Pedał z nakładką antypoślizgową – Innowacyjny mechanizm „click lock” blokujący klapę kosza po otwarciu – Wewnętrzny elastyczny plastikowy kosz wyposażony w podwójną rączkę służącą jako blokada worka na śmieci | 3 |  |  |
| 4 | Pojemnik na odpadki | Parametry   |  |  | | --- | --- | | wymiary w mm: | 504x412x(H)673 | |  |  | |  |  | |  |  | | pojemność w l: | 68 |   Pojemnik na odpady z pedałem Amer Box, wykonany z polipropylenu o pojemności min 68 l. | 1 |  |  |
| 5 | Komplet naczyń (między innymi talerze głębokie, talerze płytkie, sztućce, kubki) zestaw na 60 osób | Talerze płaskie śr. 23,5 cm:  naczynia wykonane ze szkła hartowanego, barwionego w masie, która jest poddawana specyficznej obróbce termicznej w celu zagwarantowania lepszej jakości i wytrzymałości na wstrząsy i uderzenia. Jest to materiał nieporowaty, dlatego nie zatrzymuje żadnych mikroorganizmów, jest w 100% higieniczny. Nadaje się do mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchence mikrofalowej. Wytrzymuje różnice temperatur do 135 stopni. Kolor biały, z krawędziami pomalowanymi na 4 delikatne kolory (niebieski, zielony, żółty i pomarańczowy). • śr. 23,5 cm – po 15 szt. z każdego koloru – razem 60 szt.  Talerze deserowe śr.19,5 cm:  Kolor biały, z krawędziami pomalowanymi na 4 delikatne kolory (niebieski, zielony, żółty i pomarańczowy). • śr. 19,5 cm – po 15 szt. z każdego koloru – razem 60 szt.  Talerz głęboki śr. 22,5 cm  Kolor biały, z krawędziami pomalowanymi na 4 delikatne kolory (niebieski, zielony, żółty i pomarańczowy). • śr. 22,5 cm – po 15 szt. z każdego koloru – razem 60 szt.    Kubek  Kolor biały, z krawędziami pomalowanymi na 4 delikatne kolory (niebieski, zielony, żółty i pomarańczowy). – po 15 szt. z każdego koloru – razem 60 szt. • śr. 7,2 cm • wys. 8,9 cm • poj. 250 ml  Sztućce wykonane ze stali nierdzewnej 18/0. Możliwość mycia w zmywarce. • dł. 19 cm:  Łyżki dł. 19 cm: – 60 szt.  widelce dł. 19,5 cm: – 60 szt.  Nóż wykonany ze stali nierdzewnej 13/0. Możliwość mycia w zmywarce. • dł. 20,5 cm – 60 szt.  łyżeczki wykonana ze stali nierdzewnej 18/0. Możliwość mycia w zmywarce. • dł. 14,5 cm | Kpl na 60 osób |  |  |
| 6 | Tace | Parametry   |  |  | | --- | --- | | wymiary w mm: | 530x325 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | | GN: | 1/1 | | kształt: | prostokątny |   Taca poliestrowa - gładka o wymiarach GN 1/1 Cechy produktu: - Taca poliestrowa, - Prostokątna, gładka , - Profesjonalna jakość, wyjątkowa trwałość materiału - Kolor granit, | 10 |  |  |
| 7 | Maszynka do mięsa | |  | | --- | | Parametry | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | długość w mm: | 432 | | szerokość w mm: | 261 | | wysokość w mm: | 484 | |  |  | | moc (W): | 550 | | napięcie (V): | 230 |   Cechy produktu: - Wysokiej jakości, profesjonalne urządzenie przeznaczone do mielenia wszystkich rodzajów mięsa bez kości i skóry - Lej załadowczy i głowica wykonane z polerowanego stopu aluminium - Prosty demontaż ułatwia czyszczenie urządzenia - Silnik posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem - Gardziel wykonana z odlewu żeliwa - Lejek do kiełbas z polipropylenu w zestawie - Taca załadowcza wykonana ze stali nierdzewnej - 2 sitka z otworami 6 i 8 mm wykonane ze stali nierdzewnej - Nóż i ślimak wykonane ze stali nierdzewnej - Kołek dociskowy wykonany z polietylenu - Przycisk resetujący chroniący przed przeciążeniem - Antypoślizgowe nóżki - Wyłącznik zgodny z normami EC i CE – Wydajność chwilowa 100 kg/h (210 802) i 200 – 220 kg/h (210 819) - prędkość obrotowa: 170 (rpm | 1 |  |  |
| 8 | Garnek 8 litrowy ze stali nierdzewnej | **garnek wysoki z pokrywką, stalowy, ø 240 mm, V 9 l**  **Opis produktu:**   * linia profesjonalnych garnków satynowanych ze stali nierdzewnej * sprzedawany w komplecie z pokrywką * technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre przewodzenie ciepła * kapsułowe dno gwarantuje odporność na korozję * nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane uchwyty | 1 |  |  |
| 9 | Garnek 15 litrowy ze stali nierdzewnej | **garnek wysoki z pokrywką, stalowy, ø 280 mm, V 15.4 l**  **Opis produktu:**   * linia profesjonalnych garnków satynowanych ze stali nierdzewnej * sprzedawany w komplecie z pokrywką * technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre przewodzenie ciepła * kapsułowe dno gwarantuje odporność na korozję * nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane uchwyty | 1 |  |  |
| 10 | Pojemnik ze stali nierdzewnej w pokrywą | Pojemnik GN 1/1 Parametry   |  |  | | --- | --- | | Pojemność : | 9 l | | wymiary w mm: | 530 x 325 | |  |  | | grubość w mm: | 0,7 | | głębokość w mm: | 65 | |  |  | | Cechy produktu: - wykonane ze stali nierdzewnej - łagodne krawędzie pozwalające utrzymać czystość - specjalnie wzmocnione narożniki zapewniają stabilność - mogą być piętrowane - mogą być stosowane w piecach konwekcyjnych, lodówkach, bemarach i podgrzewaczach itp. - mogą być stosowane w temperaturach od -40°C do 300°C - można myć w zmywarkach |  |   Pokrywka GN 1/1  Pokrywka do pojemników GN 1/1 wykonana ze stali nierdzewnej.  Cechy produktu:   * wykonane ze stali nierdzewnej * łagodne krawędzie pozwalające utrzymać czystość * specjalnie wzmocnione narożniki zapewniają stabilność * mogą być piętrowane * mogą być stosowane w piecach konwekcyjnych, lodówkach, bemarach i podgrzewaczach itp. * mogą być stosowane w temperaturach od -40°C do 300°C * można myć w zmywarkach   Szerokość 530 mm  Głębokość 325 mm | 2 |  |  |
| 11 | Patelnia z pokrywą | **patelnia powlekana tytanem, Premium Line, ø 320 mm**  **Opis produktu:**   * patelnia wykonana z twardego aluminium powlekana tytanem * raczka wykonana ze stali nierdzewnej nienagrzewająca się * grubość dna 5 mm   **pokrywka stalowa, ø 320 mm** | 1 |  |  |
| 12 | Szafa ubraniowa dla pracowników kuchni | Szafki ubraniowe modułowe o stabilnej konstrukcji wykonanej z blachy stalowej, zgrzewanej, opartej na profilach zamkniętych. Specjalny profil drzwi gwarantuje dużą sztywność drzwiczek. Każdy moduł posiada półkę, drążek ubraniowy oraz dwa haczyki. Drzwi wyposażone są w wywietrzniki oraz miejsce na identyfikator. Mają otwory, które umożliwiają połączenie szaf ze sobą lub przytwierdzenie ich do ściany (co wpływa na poprawę ich stabilności). Szafki zamykane są zamkiem kluczowym z jednopunktowym ryglowaniem, dwa kluczyki do każdego zamka. • wym. 31,5 x 49 x 180 cm | 1 |  |  |
| 13 | Deski do krojenia komplet | Profesjonalne deski do krojenia HACCP dwustronnie gładkie. 600x400x18 mm:  - czerwona do surowego mięsa – 2 szt.  - niebieska do ryb – 1 szt.  -zielona do warzyw – 1 szt.  - żółta do surowego drobiu – 2 szt.  - brązowa (mięso gotowane, wędliny) – 1 szt.  Cechy produktu:   * wykonane z polietylenu HDPE 500 * zaokrąglone bezpieczne krawędzie * zgodne z normami HACCP * dwustronnie gładkie   Stojak uniwersalny na deski HACCP.  Cechy produktu:   * chromowany * na 6 desek o max. grubości 20mm * można myć w zmywarkach | 1 kpl |  |  |
| 14 | Termometr cyfrowy z sondą | Parametry   |  | | --- | |  | |  | |  | | zakres: | -50/350°C | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | | wysokość w mm: | 20 | | długość w mm: | 42 | | szerokość w mm: | 204 |   Termometr cyfrowy z sondą: – Szybki i dokładny odczyt temperatury – Stopień ochrony IP65 wodoszczelny – Zakres pomiaru: od -50°C do +350°C – Jednostka pomiaru ° C lub ° F – Stopniowanie: 0,1°C, dokładność: ± 0,8%/ 0,8˚C – Funkcja HOLD - zachowanie temperatury pomiaru – Sonda ze stali nierdzewnej 130 mm – Automatyczne wyłączanie – Osłona sondy – Bateria w zestawie | 1 |  |  |
| 15 | Waga cyfrowa | Parametry   |  |  | | --- | --- | | wymiary w mm: | 266x269 | |  |  | |  |  | | zakres: | 15 | | dokładność: | 1g | |  |  | | moc (W): | 9 | |  |  | |  |  | | wysokość w mm: | 34 | | długość w mm: | 140 | | szerokość w mm: | 210 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |   Waga gastronomiczna do 15kg - Pomiar do 15 000 g z dokładnością do ±1 g – waga minimalna 2 g – Powierzchnia ze stali nierdzewnej bez spawów, obudowa wykonana z polistyrenu (HIPS) z wbudowanym wyświetlaczem – Precyzyjny czujnik tensometryczny umożliwia dokładny pomiar – Odczyt w gramach – Panel dotykowy, sterowanie za pomocą przycisków on-off i tara – Automatyczne zerowanie, powiadomienie o przeciążeniu i niskim poziomie baterii – Automatyczne wyłączenie, zasilanie: 3 bateriami AAA | 1 |  |  |
| 16 | Noże kuchenne komplet | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. nóż kucharski Parametry  |  |  | | --- | --- | | opis/ charakterystyka: | nóż kucharski | | długość noża mm: | 385 | | długość ostrza mm: | 250 | | grubość w mm: | 3,3 |   Cechy produktu: - Wykonany z wysokiej jakości niemieckiej stali węglowej, - Higieniczna zgodna z HACCP konstrukcja rękojeści uniemożliwia gromadzenie się resztek w miejscach łączeń, - Proces produkcyjny noży składa się z 50 etapów, - Kuty na gorąco z jednego kawałka stali, - Specjalny stop stali chirurgicznej chromowo-molibdenowo-wanadowej X50CrMoV15 gwarantuje: -doskonałe właściwości tnące, -bardzo ostre i trwałe ostrze, -łatwe ostrzenie, -odporność na zabrudzenia |  | | 2. nóż kucharski Parametry  |  |  | | --- | --- | | opis/ charakterystyka: | nóż kucharski | | długość noża mm: | 335 | | długość ostrza mm: | 200 | | grubość w mm: | 3,3 |  3.nóż uniwersalny Parametry  |  |  | | --- | --- | | opis/ charakterystyka: | nóż kucharski | | długość noża mm: | 265 | | długość ostrza mm: | 150 | | grubość w mm: | 2 |  4. nóż rzeźniczy Parametry  |  |  | | --- | --- | | opis/ charakterystyka: | nóż rzeźniczy | | długość noża mm: | 380 | | długość ostrza mm: | 250 | | grubość w mm: | 2,7 |   5. nóż do obierania  Parametry   |  |  | | --- | --- | | opis/ charakterystyka: | nóż do obierania | | długość noża mm: | 195 | | długość ostrza mm: | 90 | | grubość w mm: | 1,9 | |  | | 1 kpl |  |  |
| 17 | Sprzęt do mycia pomieszczeń | - Wózek – 1 szt.Wózek do sprzątania o pojemności 17 l. z wyciskarką doczołową. - Mop z mikrofazy – 2 szt. Mop 40 cm z białej mikrofazy. Może być wykorzystywany zarówno do stelaży **speedy** jak również do stelaży **kieszeniowych**. Mikrofaza doskonale penetruje powierzchnie porowate, gresowe, oraz powierzchnie szkliwione i laminowane. Mop do codziennej pielęgnacji, na mokro i sucho oraz dezynfekcji. Waga 100g. Temperatura prania 95 stopni. - stelaż do mopa – 1 szt.  Stelaż speedy do mopów 40 cm. Uszka z 2 wypustkami  - Kij aluminiowy o dł. 135 cm. – 1 szt.  Zastosowanie do mopów, stelaży metalowych, zbieraków podłogowych,pacek szorujących itp. | 1 kpl. |  |  |
| 18 | Miski plastikowe | Opis produktu**:**   * miski posiadają dzióbek ułatwiający wylewanie oraz uchwyt do trzymania * 1,2 l – 1 szt. * 2 l – 1 szt. * 3,2 l – 1 szt. * 5,7 l – 1 szt. * 10 l – 3 szt. | 1 kpl |  |  |
| 19 | Miski ze stali nierdzewnej | miska kuchenna, stalowa, polerowana, ø 320 mm, V 8.2 l – 2 szt.  miska kuchenna z rantem, stalowa, polerowana, ø 375 mm, V 8 l – 2 szt.  miska kuchenna, stalowa, polerowana, ø 550 mm, V 19 l – 1 szt. | 1 kpl |  |  |
| 20 | Blender | Parametry   |  |  | | --- | --- | | wymiary w mm: | ø91x359 napęd | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | | moc (W): | 350 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | | napięcie (V): | 230 |   Mikser ręczny Kitchen Line ze zmienną prędkością - zestaw. – Zestaw zawiera napęd miksera ze zmienną prędkością, ramię miksujące, ramię ubijające oraz wieszak mocowany do ściany – Do profesjonalnego użytku w lodziarniach, restauracjach, kuchniach hotelowych do przygotowania m.in. mieszanek lodowych, zup jarzynowych, przecierów, sosów, farszów, majonezu, przecieru pomidorowego, pesto, itp. – Silnik wentylowany –Obudowa z ergonomicznym uchwytem z wytrzymałego tworzywa – Ramię ubijające składa się z dwóch rózg ze stali nierdzewnej – Ramię miksujące oraz ostrze wykonane ze stali nierdzewnej – Prędkość: 4 000–16 000 obr./min –Waga (tylko napęd): 1,76 kg – Narzędzia do wymiany ostrzy w zestawie | 1 |  |  |
| 21 | Wanna cedzakowa | Stal polerowana, wanna przecedzakowa, ø 400 mm | 1 |  |  |
| 22 | Wiadro ze stali nierdzewnej | **wiadro stalowe z pokrywką, ø 300 mm, V 15 l**  **Opis produktu:**   * wysokość z uchem 370 mm * podziałka wewnątrz wiadra * średnica zewnętrzna górna 320 mm pokrywka | 1 |  |  |
| 23 | Podgrzewacz elektryczny do potraw | Parametry   |  | | --- | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | moc (W): | 1000 | | pojemność w l: | 9 | |  |  | | wysokość w mm: | 280 | | długość w mm: | 615 | | szerokość w mm: | 355 | |  |  | | napięcie (V): | 230 |   - Wykonany z polerowanej stali nierdzewnej, - Płynna regulacja temperatury do 85°C, - Lampka kontrolna, wyłącznik, - Zawiera pojemnik GN 1/1 - 65 mm, - Odpowiedni do pojemników GN o wysokości do 100 mm. | 1 |  |  |