|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Opis** | **Ilość** | **Cena jednostkowa** | **Wartość** |
| 1 | Naświetlacz jaj | **Opis produktu:*** urządzenie z lampami UV do powierzchniowej dezynfekcji jaj i noży
* można dezynfekować jednorazowo 30 sztuk jaj lub 17 sztuk noży o długości do 320mm i wysokości do 40 mm
* w cyklu naświetlania ginie do 100% bakterii Salmonella, E.Coli, ziarenkowców, laseczek tlenowych, pałeczek okrężnicy i grzybów z powierzchni skorupki
* czas naświetlania (sterylizacji): 150 sekund
* automatyczne wyłączenie lamp przy otwarciu szuflady
* kratka wykonana ze stali chromowanej
* wykonany ze stali nierdzewnej
 | 1 |  |  |
| 2 | Stoły na stołówkę | Stół 160x80 rozm. 5, 8os., stelaż aluminium, blat biały, obrzeże ABS, narożniki proste  | 7 |  |  |
| 3 | Kosz na śmieci |

|  |
| --- |
| Parametry |
|  |
|  |
|  |
| pojemność w l: 30 |  |
| średnica w mm:300 |  |
|  |  |
|  |  |
| wysokość w mm:650 |  |

Kosz pedałowy okrągły z wkładem:– Korpus ze stali nierdzewnej– Powierzchnia zewnętrzna polerowana– Wygodne, higieniczne otwieranie– Pedał z nakładką antypoślizgową– Innowacyjny mechanizm „click lock” blokujący klapę kosza po otwarciu– Wewnętrzny elastyczny plastikowy kosz wyposażony w podwójną rączkę służącą jako blokada worka na śmieci | 3 |  |  |
| 4 | Pojemnik na odpadki | Parametry

|  |  |
| --- | --- |
| wymiary w mm: | 504x412x(H)673 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| pojemność w l: | 68 |

Pojemnik na odpady z pedałem Amer Box, wykonany z polipropylenu o pojemności min 68 l. | 1 |  |  |
| 5 | Komplet naczyń (między innymi talerze głębokie, talerze płytkie, sztućce, kubki) zestaw na 60 osób | Talerze płaskie śr. 23,5 cm: naczynia wykonane ze szkła hartowanego, barwionego w masie, która jest poddawana specyficznej obróbce termicznej w celu zagwarantowania lepszej jakości i wytrzymałości na wstrząsy i uderzenia. Jest to materiał nieporowaty, dlatego nie zatrzymuje żadnych mikroorganizmów, jest w 100% higieniczny. Nadaje się do mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchence mikrofalowej. Wytrzymuje różnice temperatur do 135 stopni. Kolor biały, z krawędziami pomalowanymi na 4 delikatne kolory (niebieski, zielony, żółty i pomarańczowy). • śr. 23,5 cm – po 15 szt. z każdego koloru – razem 60 szt. Talerze deserowe śr.19,5 cm: Kolor biały, z krawędziami pomalowanymi na 4 delikatne kolory (niebieski, zielony, żółty i pomarańczowy). • śr. 19,5 cm – po 15 szt. z każdego koloru – razem 60 szt. Talerz głęboki śr. 22,5 cm Kolor biały, z krawędziami pomalowanymi na 4 delikatne kolory (niebieski, zielony, żółty i pomarańczowy). • śr. 22,5 cm – po 15 szt. z każdego koloru – razem 60 szt.  Kubek Kolor biały, z krawędziami pomalowanymi na 4 delikatne kolory (niebieski, zielony, żółty i pomarańczowy). – po 15 szt. z każdego koloru – razem 60 szt.• śr. 7,2 cm • wys. 8,9 cm • poj. 250 mlSztućce wykonane ze stali nierdzewnej 18/0. Możliwość mycia w zmywarce. • dł. 19 cm: Łyżki dł. 19 cm: – 60 szt. widelce dł. 19,5 cm: – 60 szt. Nóż wykonany ze stali nierdzewnej 13/0. Możliwość mycia w zmywarce. • dł. 20,5 cm – 60 szt. łyżeczki wykonana ze stali nierdzewnej 18/0. Możliwość mycia w zmywarce. • dł. 14,5 cm  | Kpl na 60 osób  |  |  |
| 6 | Tace | Parametry

|  |  |
| --- | --- |
| wymiary w mm: | 530x325 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| GN: | 1/1 |
| kształt: | prostokątny |

Taca poliestrowa - gładka o wymiarach GN 1/1 Cechy produktu:- Taca poliestrowa,- Prostokątna, gładka ,- Profesjonalna jakość, wyjątkowa trwałość materiału- Kolor granit, | 10 |  |  |
| 7 | Maszynka do mięsa |

|  |
| --- |
| Parametry |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| długość w mm: | 432 |
| szerokość w mm: | 261 |
| wysokość w mm: | 484 |
|  |  |
| moc (W): | 550 |
| napięcie (V): | 230 |

Cechy produktu:- Wysokiej jakości, profesjonalne urządzenie przeznaczone do mielenia wszystkich rodzajów mięsa bez kości i skóry- Lej załadowczy i głowica wykonane z polerowanego stopu aluminium- Prosty demontaż ułatwia czyszczenie urządzenia- Silnik posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem- Gardziel wykonana z odlewu żeliwa- Lejek do kiełbas z polipropylenu w zestawie- Taca załadowcza wykonana ze stali nierdzewnej- 2 sitka z otworami 6 i 8 mm wykonane ze stali nierdzewnej- Nóż i ślimak wykonane ze stali nierdzewnej- Kołek dociskowy wykonany z polietylenu- Przycisk resetujący chroniący przed przeciążeniem- Antypoślizgowe nóżki- Wyłącznik zgodny z normami EC i CE– Wydajność chwilowa 100 kg/h (210 802) i 200 – 220 kg/h (210 819)- prędkość obrotowa: 170 (rpm | 1 |  |  |
| 8 | Garnek 8 litrowy ze stali nierdzewnej | **garnek wysoki z pokrywką, stalowy, ø 240 mm, V 9 l****Opis produktu:*** linia profesjonalnych garnków satynowanych ze stali nierdzewnej
* sprzedawany w komplecie z pokrywką
* technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre przewodzenie ciepła
* kapsułowe dno gwarantuje odporność na korozję
* nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane uchwyty
 | 1 |  |  |
| 9 | Garnek 15 litrowy ze stali nierdzewnej | **garnek wysoki z pokrywką, stalowy, ø 280 mm, V 15.4 l****Opis produktu:*** linia profesjonalnych garnków satynowanych ze stali nierdzewnej
* sprzedawany w komplecie z pokrywką
* technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre przewodzenie ciepła
* kapsułowe dno gwarantuje odporność na korozję
* nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane uchwyty
 | 1 |  |  |
| 10 | Pojemnik ze stali nierdzewnej w pokrywą  | Pojemnik GN 1/1 Parametry

|  |  |
| --- | --- |
| Pojemność : | 9 l |
| wymiary w mm: | 530 x 325 |
|  |  |
| grubość w mm: | 0,7 |
| głębokość w mm: | 65 |
|  |  |
| Cechy produktu:- wykonane ze stali nierdzewnej - łagodne krawędzie pozwalające utrzymać czystość - specjalnie wzmocnione narożniki zapewniają stabilność - mogą być piętrowane - mogą być stosowane w piecach konwekcyjnych, lodówkach, bemarach i podgrzewaczach itp. - mogą być stosowane w temperaturach od -40°C do 300°C - można myć w zmywarkach |  |

Pokrywka GN 1/1Pokrywka do pojemników GN 1/1 wykonana ze stali nierdzewnej. Cechy produktu: * wykonane ze stali nierdzewnej
* łagodne krawędzie pozwalające utrzymać czystość
* specjalnie wzmocnione narożniki zapewniają stabilność
* mogą być piętrowane
* mogą być stosowane w piecach konwekcyjnych, lodówkach, bemarach i podgrzewaczach itp.
* mogą być stosowane w temperaturach od -40°C do 300°C
* można myć w zmywarkach

 Szerokość 530 mmGłębokość 325 mm  | 2 |  |  |
| 11 | Patelnia z pokrywą | **patelnia powlekana tytanem, Premium Line, ø 320 mm****Opis produktu:*** patelnia wykonana z twardego aluminium powlekana tytanem
* raczka wykonana ze stali nierdzewnej nienagrzewająca się
* grubość dna 5 mm

**pokrywka stalowa, ø 320 mm** | 1 |  |  |
| 12 | Szafa ubraniowa dla pracowników kuchni | Szafki ubraniowe modułowe o stabilnej konstrukcji wykonanej z blachy stalowej, zgrzewanej, opartej na profilach zamkniętych. Specjalny profil drzwi gwarantuje dużą sztywność drzwiczek. Każdy moduł posiada półkę, drążek ubraniowy oraz dwa haczyki. Drzwi wyposażone są w wywietrzniki oraz miejsce na identyfikator. Mają otwory, które umożliwiają połączenie szaf ze sobą lub przytwierdzenie ich do ściany (co wpływa na poprawę ich stabilności). Szafki zamykane są zamkiem kluczowym z jednopunktowym ryglowaniem, dwa kluczyki do każdego zamka.• wym. 31,5 x 49 x 180 cm  | 1 |  |  |
| 13 | Deski do krojenia komplet | Profesjonalne deski do krojenia HACCP dwustronnie gładkie. 600x400x18 mm: - czerwona do surowego mięsa – 2 szt. - niebieska do ryb – 1 szt. -zielona do warzyw – 1 szt. - żółta do surowego drobiu – 2 szt. - brązowa (mięso gotowane, wędliny) – 1 szt. Cechy produktu: * wykonane z polietylenu HDPE 500
* zaokrąglone bezpieczne krawędzie
* zgodne z normami HACCP
* dwustronnie gładkie

Stojak uniwersalny na deski HACCP.Cechy produktu:* chromowany
* na 6 desek o max. grubości 20mm
* można myć w zmywarkach
 | 1 kpl |  |  |
| 14 | Termometr cyfrowy z sondą | Parametry

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
| zakres: | -50/350°C |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| wysokość w mm: | 20 |
| długość w mm: | 42 |
| szerokość w mm: | 204 |

Termometr cyfrowy z sondą:– Szybki i dokładny odczyt temperatury– Stopień ochrony IP65 wodoszczelny– Zakres pomiaru: od -50°C do +350°C– Jednostka pomiaru ° C lub ° F– Stopniowanie: 0,1°C, dokładność: ± 0,8%/ 0,8˚C – Funkcja HOLD - zachowanie temperatury pomiaru– Sonda ze stali nierdzewnej 130 mm– Automatyczne wyłączanie– Osłona sondy– Bateria w zestawie | 1 |  |  |
| 15 | Waga cyfrowa | Parametry

|  |  |
| --- | --- |
| wymiary w mm: | 266x269 |
|  |  |
|  |  |
| zakres: | 15 |
| dokładność: | 1g |
|  |  |
| moc (W): | 9 |
|  |  |
|  |  |
| wysokość w mm: | 34 |
| długość w mm: | 140 |
| szerokość w mm: | 210 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Waga gastronomiczna do 15kg - Pomiar do 15 000 g z dokładnością do ±1 g – waga minimalna 2 g – Powierzchnia ze stali nierdzewnej bez spawów, obudowa wykonana z polistyrenu (HIPS) z wbudowanym wyświetlaczem – Precyzyjny czujnik tensometryczny umożliwia dokładny pomiar – Odczyt w gramach – Panel dotykowy, sterowanie za pomocą przycisków on-off i tara – Automatyczne zerowanie, powiadomienie o przeciążeniu i niskim poziomie baterii – Automatyczne wyłączenie, zasilanie: 3 bateriami AAA  | 1 |  |  |
| 16 | Noże kuchenne komplet |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. nóż kucharski Parametry

|  |  |
| --- | --- |
| opis/ charakterystyka: | nóż kucharski |
| długość noża mm: | 385 |
| długość ostrza mm: | 250 |
| grubość w mm: | 3,3 |

Cechy produktu:- Wykonany z wysokiej jakości niemieckiej stali węglowej,- Higieniczna zgodna z HACCP konstrukcja rękojeści uniemożliwia gromadzenie się resztek w miejscach łączeń,- Proces produkcyjny noży składa się z 50 etapów,- Kuty na gorąco z jednego kawałka stali,- Specjalny stop stali chirurgicznej chromowo-molibdenowo-wanadowej X50CrMoV15 gwarantuje:-doskonałe właściwości tnące,-bardzo ostre i trwałe ostrze,-łatwe ostrzenie, -odporność na zabrudzenia |  |
| 2. nóż kucharski Parametry

|  |  |
| --- | --- |
| opis/ charakterystyka: | nóż kucharski |
| długość noża mm: | 335 |
| długość ostrza mm: | 200 |
| grubość w mm: | 3,3 |

3.nóż uniwersalny Parametry

|  |  |
| --- | --- |
| opis/ charakterystyka: | nóż kucharski |
| długość noża mm: | 265 |
| długość ostrza mm: | 150 |
| grubość w mm: | 2 |

4. nóż rzeźniczy Parametry

|  |  |
| --- | --- |
| opis/ charakterystyka: | nóż rzeźniczy |
| długość noża mm: | 380 |
| długość ostrza mm: | 250 |
| grubość w mm: | 2,7 |

5. nóż do obierania Parametry

|  |  |
| --- | --- |
| opis/ charakterystyka: | nóż do obierania |
| długość noża mm: | 195 |
| długość ostrza mm: | 90 |
| grubość w mm: | 1,9 |

 |  |

 | 1 kpl |  |  |
| 17 | Sprzęt do mycia pomieszczeń | - Wózek – 1 szt. Wózek do sprzątania o pojemności 17 l. z wyciskarką doczołową.- Mop z mikrofazy – 2 szt. Mop 40 cm z białej mikrofazy. Może być wykorzystywany zarówno do stelaży **speedy** jak również do stelaży **kieszeniowych**.Mikrofaza doskonale penetruje powierzchnie porowate, gresowe, oraz powierzchnie szkliwione i laminowane.Mop do codziennej pielęgnacji, na mokro i sucho oraz dezynfekcji.Waga 100g. Temperatura prania 95 stopni.- stelaż do mopa – 1 szt. Stelaż speedy do mopów 40 cm. Uszka z 2 wypustkami- Kij aluminiowy o dł. 135 cm. – 1 szt. Zastosowanie do mopów, stelaży metalowych, zbieraków podłogowych,pacek szorujących itp. | 1 kpl. |  |  |
| 18 | Miski plastikowe | Opis produktu**:*** miski posiadają dzióbek ułatwiający wylewanie oraz uchwyt do trzymania
* 1,2 l – 1 szt.
* 2 l – 1 szt.
* 3,2 l – 1 szt.
* 5,7 l – 1 szt.
* 10 l – 3 szt.
 | 1 kpl |  |  |
| 19 | Miski ze stali nierdzewnej | miska kuchenna, stalowa, polerowana, ø 320 mm, V 8.2 l – 2 szt. miska kuchenna z rantem, stalowa, polerowana, ø 375 mm, V 8 l – 2 szt. miska kuchenna, stalowa, polerowana, ø 550 mm, V 19 l – 1 szt.  | 1 kpl |  |  |
| 20 | Blender | Parametry

|  |  |
| --- | --- |
| wymiary w mm: | ø91x359 napęd |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| moc (W): | 350 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| napięcie (V): | 230 |

Mikser ręczny Kitchen Line ze zmienną prędkością - zestaw.– Zestaw zawiera napęd miksera ze zmienną prędkością, ramię miksujące, ramię ubijające oraz wieszak mocowany do ściany– Do profesjonalnego użytku w lodziarniach, restauracjach, kuchniach hotelowych do przygotowania m.in. mieszanek lodowych, zup jarzynowych, przecierów, sosów, farszów, majonezu, przecieru pomidorowego, pesto, itp.– Silnik wentylowany –Obudowa z ergonomicznym uchwytem z wytrzymałego tworzywa– Ramię ubijające składa się z dwóch rózg ze stali nierdzewnej– Ramię miksujące oraz ostrze wykonane ze stali nierdzewnej– Prędkość: 4 000–16 000 obr./min –Waga (tylko napęd): 1,76 kg– Narzędzia do wymiany ostrzy w zestawie | 1 |  |  |
| 21 | Wanna cedzakowa | Stal polerowana, wanna przecedzakowa, ø 400 mm | 1 |  |  |
| 22 | Wiadro ze stali nierdzewnej | **wiadro stalowe z pokrywką, ø 300 mm, V 15 l****Opis produktu:*** wysokość z uchem 370 mm
* podziałka wewnątrz wiadra
* średnica zewnętrzna górna 320 mm pokrywka
 | 1 |  |  |
| 23 | Podgrzewacz elektryczny do potraw | Parametry

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| moc (W): | 1000 |
| pojemność w l: | 9 |
|  |  |
| wysokość w mm: | 280 |
| długość w mm: | 615 |
| szerokość w mm: | 355 |
|  |  |
| napięcie (V): | 230 |

- Wykonany z polerowanej stali nierdzewnej,- Płynna regulacja temperatury do 85°C,- Lampka kontrolna, wyłącznik,- Zawiera pojemnik GN 1/1 - 65 mm,- Odpowiedni do pojemników GN o wysokości do 100 mm. | 1 |  |  |