**OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA**

Dostawa 2 sztuk podwójnych trybun każda z 52 siedziskami wraz z ich montażem w miejscowości Rudawica położonych na terenie Gminy Żagań

**Konstrukcja ogólna trybuny z siedziskami**

Konstrukcja ramy zaprojektowana została z profilu stalowego cynkowanego ogniowo, natomiast podłoga wykonana jest z krat pomostowych.

Siedziska wykonane są z tworzywa sztucznego, mocowane w 4 punktach, posiadają otwór odprowadzający wodę.

Konstrukcja trybuny jest wyposażona w stopki, dzięki czemu ma możliwość regulacji wysokości, w celu poziomowania w przypadku niewielkiej nierówności terenu.

**Trybuna**

Materiał stal ocynkowana ogniowo

Profil konstrukcji pionowej 30x30mm

Profil konstrukcji poziomej 50x30mm

Profil ramy barierki 30x30mm

Wypełnienia barierki [kątownik] 25x25mm

Podest kraty pomostowe

Typ trybuna modułowa

Przeznaczenie boiska zewnętrzne

Certyfikat: konstrukcja zgodna z normami PN-EN 13200

Posadowienie dopasowanie do terenu należy do Wykonawcy

**Siedziska**

Materiał: tworzywo sztuczne

Wymiary: szerokość: 44cm, wysokość: 36cm, głębokość: 40cm,

Kolory : czerwony, zielony

Odpływ wody: krzesełka stadionowe wyposażone w otwór umożliwiający odpływ wody

Odporność na wandalizm ściśle przylegające do stopnia siedzisko trudne do podważenia

Przeznaczenie otwarte obiekty sportowe

Certyfikat wytrzymałość: PN-EN 12727 poziom 4

odporność ogniowa: PN-EN 1021-1,2; EN ISO11925-2

**Ogólne wymagania**

Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu projektu trybuny. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z wymaganiami Zamawiającego. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym terminu Obowiązkiem Wykonawcy jest uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.