Załącznik Nr 1

do Zapytania ofertowego

…………………….., dnia …………….....

**Gmina Żagań**

**ul. Armii Krajowej 9**

**68-100 Żagań**

**OFERTA**

**na dostawę** „**Doposażenie zaplecza kuchennego w PSP w Miodnicy – dostawa mebli”**

Nazwa i siedziba wykonawcy:

................................................................................................................................................................................................................................................................telefon ........................ faks ............................ e-mail .............................................

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty z dnia 25.04.2017 r. nr GKR.271.8.2017 na realizacje zadania: „**Doposażenie zaplecza kuchennego w PSP w Miodnicy – dostawa mebli”,** oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia wg. Formularza ofertowego:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Opis** | **Ilość** | **Cena**  **jednostkowa** | **Wartość** |
| 1. | Stół produkcyjny z półką | Stół produkcyjny z półką, wymiary: długość 1400 mm, głębokość 500 mm, wysokość 850 mm. Stół wykonany ze stali nierdzewnej. | 2 szt. |  |  |
| 2. | Stół produkcyjny z półką | Stół produkcyjny z półką, wymiary: długość 1200 mm, głębokość 500 mm, wysokość 850 mm. Stół wykonany ze stali nierdzewnej. | 1 szt. |  |  |
| 3. | Stół produkcyjny z półką | Stół produkcyjny z półką wymiary: długość 1200 mm, głębokość 400 mm, wysokość 850 mm. Stół wykonany ze stali nierdzewnej. | 1 szt. |  |  |
| 4. | Meble kuchenne komplet | Skład kompletu:  - Stół przyścienny z szafką z drzwiami suwanymi | szer: 1100mm | gł: 600mm, wys. 850 mm, Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 430, Konstrukcja spawana, Blat wzmocniony profilem stalowym, Z rantem 40 mm– pozwala zachować higienę, Nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego, Półka wyjmowana, nieprzestawna, Drzwi suwane na zespołach jezdnych, Pionowy uchwyt drzwi - **2 sztuki**  - Szafka wisząca z drzwiami suwanymi | szer: 1200mm | gł: 400mm Wykonana ze stali nierdzewnej AISI 430, Konstrukcja spawana, Półka wyjmowana, nieprzestawna, Drzwi suwane na zespołach jezdnych Pionowy, profilowany uchwyt drzwi, Zawieszana na zaczepach - **2 sztuki**  - Regał magazynowy 1800mm 4 półki pełne | szerokość 700 mm | głębokość 500mm – **1 sztuka**   * regał wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, * stabilna konstrukcja spawana idealna dla gastronomii, * stopki regulowane +/- 15 mm, * nogi regału wykonane z profilu 30x30 mm, * maksymalne obciążenie na półkę 70 kg/m2, * cztery półki pełne, nieprzestawne | 1 kpl |  |  |

1. Oświadczamy, że zamówienie dostarczymy w terminie do ............................... r.
2. Udzielamy gwarancji na dostawę …… miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
3. Oferujemy płatność w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
4. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy zastrzeżeń oraz, że otrzymaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.
5. Oświadczamy, iż zawarty w dokumentacji Wzór Umowy został przez nas w pełni zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia Umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Osoba do kontaktu ...................................................... nr tel. ....................................

....................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy